Anzeige für Erdaufschlüsse / Bohrungen
nach § 49 WHG und Art. 30 BayWG

|  |
| --- |
| Antragsteller |
| Name, Vorname  |
|       |
| Straße, Haus-Nr. |
|       |
| PLZ, Wohnort |
|             |
| Telefon (für evtl. Rückfragen) |
|       |

Landratsamt Bad Kissingen

Obere Marktstraße 6

97688 Bad Kissingen

Mail: poststelle@kg.de

Telefon: 0971/801-0

|  |
| --- |
| Anlage |
| [ ]  Lageplan im Maßstab 1:1.000 mit Kennzeichnung des Erdaufschlusses/Brunnenstandortes (3-fach) |

|  |
| --- |
| Bauherr |
| Name, Vorname |
|             |
| Straße, Haus-Nr. |
|       |
| PLZ, Wohnort |
|             |
| Telefon Fax E-Maill |
|                   |
| [ ]  Wir sind selbst Eigentümer des Grundstücks [ ]  Einwilligungserklärung des Eigentümers ist beigefügt  |

|  |
| --- |
| Grundstück: |
| Straße, Hausnummer | Gemeinde |
|       |       |
| Gemarkung | Flurnummer |
|       |       |
| Das Grundstück liegt in einem Wasserschutzgebiet | [ ]  ja [ ]  nein |

|  |
| --- |
| Brunnenausbau |
| Voraussichtliche Bohrtiefe | Geplanter Bohrbeginn | Geplantes Bohrende |
|       |       |       |
| Voraussichtlicher max. Bohrdurchmesser |
|       |
| Der Brunnenausbau muss durch eine Bohrfirma erfolgen. |

|  |
| --- |
| Bohr- und Brunnenbaufirma |
| Name |
|       |
| Straße, Haus-Nr. |
|       |
| PLZ, Wohnort |
|             |
| Telefon Fax E-Maill |
|                   |
| [ ]  Zertifiziert nach DVGW 120-1  |

|  |
| --- |
| Verwendungszweck des zu Tage geförderten Grundwassers |
|  [ ]  Private Gartenbewässerung (Fl. Nr.:      ) [ ]  Versorgung eines Haushaltes (Toilettenspülung, Waschmaschine, etc.) [ ]  Versorgung mehrerer Haushalte [ ]  Landwirtschaftlicher Hofbetrieb mit Milchviehhaltung [ ]  ja [ ]  nein [ ]  Tränken von Vieh (Anzahl:       Art:       [ ]  in geringen Mengen zu einem vorübergehenden Zweck       [ ]  Baugrunduntersuchung [ ]  Baugründung [ ]  Baugrubensicherung [ ]  Altlastenerkundung / Sanierung [ ]        [ ]        [ ]        |

|  |
| --- |
| Brunnenbetrieb |
| Pumpenleistung in l/s bzw. m3/h |
|       |
| Art der Pumpe |
| [ ]  Elektropumpe [ ]  Sonstige |
| Maximale jährliche Entnahmemenge in m3 |
|        |

|  |  |
| --- | --- |
|             |  |
| Ort, Datum | Unterschrift Bauherr |
|  |  |
|  |  |
| Ort, Datum | Unterschrift Bohr-/Brunnenfirma |

|  |
| --- |
| Hinweise |
| - Mit den Bohrarbeiten kann grundsätzlich begonnen werden, wenn innerhalb von einem Monat nach Eingang der Bohranzeige keine gegenteilige Antwort ergangen ist.- Es darf grundsätzlich nur das erste Grundwasserstockwerk erschlossen werden. Die darunter liegende Sperrschicht darf nicht durchbohrt werden.- Bei Ihrer Gemeindeverwaltung / Wasserversorgungsunternehmen ist vor der Errichtung des Brunnens unabhängig von dieser Anzeige ggf. die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang des öffentlichen Wasserversorgungs- netzes einzuholen.- Für die Verwendung des Grundwasses im Haushalt bestehen nach der Trinkwasserverordnung weitere Anzeige- pflichten gegenüber dem Landratsamt Bad Kissingen (Gesundheitsamt). |

„Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie auf unserer Internetseite [www.kg.de](http://www.kg.de). Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Sachbearbeiter.